# Za HMI\_init, StptDigital\_init

**General:**

* DISP\_STR\_ID\_START = // Početna adresa labela s lijeve strane
* MAX\_DATA\_PER\_SCREEN =
* STRING\_ID\_START = // Početna adresa string ID-eva u memoriji
* REG\_START = // Početna adresa registara za čitanje stanja signala u memoriji
* ADDR\_START = // Početna adresa adresa za čitanje signala u memoriji
* STATE\_INDEX\_START = // Početna adresa index početka stringova stanja signala u RW memoriji
* STATE\_COUNT\_START = // Početna adresa broja stanja signala
* DISABLED\_START = // Početna adresa zastavica za indikaciju omogućavanja/onemogućavanja inputa
* DIGITAL\_STATES\_STRINGS\_START = // Početna adresa stringova stanja signala u RW memoriji
* TPConfigDW0, TPConfigDW1 ... TPConfigDW5 registar i adresa
* SetpointsDigitalRead macro ID
* Broj jezika

# Podaci o signalu:

* Ime signala
* Stanja
* String ID
* Stanja
* Enabled registar
* Enabled adresa
* Enabled TPConfigDW
* Enabled condition
* Enabled bit position
* Registar
* Adresa