# Upute za WEINTEC\_Macro\_Generator aplikaciju

1. Učitati Main Config file pomoću gumba u desnom dijelu prozora ili upisati njegov path u Text Area lijevo od gumba.

U Main Config file-u nalaze se neke globalne adrese koje se koriste u WEINTEK aplikaciji (ovo se u pravilu ne bi trebalo mijenjati)

1. Ovisno o željenom macro-u, učitati odgovarajuću Config excel tablicu pomoću gumba u lijevom dijelu prozora ili upisati njegov path u Text Area lijevo od gumba.
2. Željeni macro se generira pomoću odgovarajućeg gumba u sredini prozora.
3. Odabrati lokaciju na koju će program spremiti izgenerirane file-ove.

'Generate Digital Stpt Macros' će izgenerirati 6 macro-a. HMI\_init macro te po jedan macro za svaku skupinu digitalnih setpoints-a.

'Generate Inputs Macro' i 'Generate Outputs Macro' generiraju macro za čitanje inputs-a / outputs-a te generiraju excel tablice u kojima se nalaze String tablice za digitalna stanja. Te tablice je potrebno kopirati u String Table u WEINTEK projektu u odgovarajući Section.

Ostali gumbi generiraju po jedan macro.